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	建设项目名称
	苏州凯珀纳米科技有限公司真空设备制造及镀膜加工项目

	建设单位名称
	苏州凯珀纳米科技有限公司

	建设项目性质
	新建√  改扩建  技改  迁扩建

	建设地点
	苏州工业园区长阳街107号新盛里产业园S8幢207单元

	主要产品名称
	真空设备、镀膜加工生产

	设计生产能力
	真空设备100台/年，镀膜加工生产10万平方米/年

	实际生产能力
	真空设备100台/年，镀膜加工生产10万平方米/年

	建设项目环评时间
	2025年11月
	开工建设时间
	2025年12月

	调试时间
	2026年4月-5月
	验收现场监测时间
	2026.5.13-2026.5.14

	环评报告表
审批部门
	苏州工业园区生态环境局
	环评报告表
编制单位
	中升太环境技术（江苏）有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	3000万元
	环保投资总概算
	30万元
	比例
	1%

	实际总概算
	3000万元
	实际环保投资
	30万元
	比例
	1%

	验收监测依据
	(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月)；
(2)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号，1998年11月；国务院令第682号，2017年07月修订)；
(3)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；
(4)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》(江苏省政府[1992]第38号令，1992年1月)；
(5)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月)；
(6)《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文)；




	验收监测依据
	(7)《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》(江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月)；
(8)《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环规[2015]3号，2015年10月10日）；
(9)关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函﹝2020﹞688号）；
(10)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(2018年05月16日)；
(11)《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021]122号，2021年4月2日）；
(12)《苏州工业园区生态环境局文件》（审批文号：H20250196）；
（13）苏州凯珀纳米科技有限公司提供的其他资料。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废水排放标准
项目生活污水通过租赁厂区排口排放，排放标准执行环评中要求，具体如下：
表1-1  废水污染物排放标准
	排放口名称
	执行标准
	取值表号及级别
	污染物指标
	单位
	标准限值

	项目排口（DW001）
	《污水综合排放标准》（GB8978－1996）
	表4 三级标准
	PH
	-
	6～9

	
	
	
	COD
	mg/L
	500

	
	
	
	SS
	mg/L
	400

	
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)
	A等级
	氨氮
	mg/L
	45

	
	
	
	TP
	mg/L
	8

	
	
	
	TN
	mg/L
	70


2、废气排放标准
废气执行环评中要求，具体如下：
表1-2 无组织废气排放标准一览表
	序号
	执行标准
	表号级别
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控点

	1
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）
	表3
	颗粒物
	0.5
	边界外浓度最高点

	2
	
	
	非甲烷总烃
	4
	



厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值，详见下表。
表1-3   厂区内VOCs无组织排放限值               mg/m3
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置
监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


3、噪声排放标准
噪声排放标准执行环评中要求，具体如下：
表1-4 噪声排放标准
	厂界名
	执行标准
	类别
	单位
	标准限值

	
	
	
	
	昼
	夜

	全部厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	3类
	dB（A)
	65
	55


4、固废
一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定执行。项目产生的危险废物在收集、贮存、运输过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。
5、总量控制指标
表1-6 本项目污染物排放总量控制指标表 t/a
	类别
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量
	排入外环境的量
	总量控制

	
	
	
	
	
	
	总控量
	考核量

	废气
无组织
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.014
	0
	0.014
	0.014
	0.014
	/

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生活污水、检验废水*
	废水量(m3/a)
	405.02
	0
	405.02
	405.02
	/
	/

	
	COD
	0.162
	0
	0.162
	0.012
	0.012
	/

	
	SS
	0.122
	0
	0.122
	0.004
	0
	0.004

	
	氨氮
	0.016
	0
	0.016
	0.0006
	0.0006
	/

	
	总磷
	0.003
	0
	0.003
	0.0001
	0.0001
	/

	
	总氮
	0.024
	0
	0.024
	0.004
	0.004
	/


注：检验废水产生量少，经计算COD、SS产生量少，不再进行定量分析。
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	2.1 工程建设内容：
项目名称：苏州凯珀纳米科技有限公司真空设备制造及镀膜加工；
建设性质：新建；
建设地点：苏州工业园区长阳街107号新盛里产业园S8幢207单元；
建设内容及规模：真空设备100台/年、镀膜加工生产10万平方米/年；
占地面积：24253.11m2；
建筑面积：1313.13m2；
投资额：总投资3000万元，其中环保投资30万元，占总投资额的1%；
项目定员：劳动定员15人；
工作制度：年工作300天，二班制，每班12小时，年工作时数7200h。
本项目于2025年11月05日取得苏州工业园区生态环境局批复，2025年12月启动建设，2026年3月完工，2026年4-5月开始调试。
表2-1 公司环保手续履行情况
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	环评文件类型
	建设地址
	环评批复及时间
	环保验收时间及档案号
	运行情况

	1
	苏州凯珀纳米科技有限公司真空设备制造及镀膜加工
	真空设备100台/年、镀膜产品10万平方米/年
	报告表
	苏州工业园区长阳街107号新盛里产业园S8幢207单元
	H20250196，
2025年11月05日
	本次验收
	正常运行



表2-2  建设产品及方案
	工程名称
	产品名称
	规格
	年设计能力
	年实际能力
	年工作时间(h)
	用途
	备注

	真空设备
	真空设备
	/
	100台
	100台
	7200
	外售
	真空设备规格不定，主要根据客户需求，生产主要为组装，组装仅为工件组装，不使用设备，仅为螺丝、钳子、扳手等工具使用，主要性能为真空度

	镀膜加工生产
	来料加工部件的镀膜
	500纳米~50微米（厚度）
	10万平方米
	10万平方米
	7200
	加工后返回供应商
	镀膜加工产品用途广泛，可用于电子电气、医疗器械、工业与航空等行业，主要性能为厚度和均匀性


本项目总投资3000万元，其中环保投资30万元，占总投资比例为1%。企业职工15人，年工作300天，二班制，每班工作12小时，年运行7200小时。
本项目位于苏州工业园区长阳街107号新盛里产业园S8幢207单元，主要包括镀膜车间，镀膜设备组装、测试车间，原辅料仓，一般固废仓，危废仓，设备耗材仓，治具保养间，办公区，仓库等区域。
新盛里产业园重新进行升级改造，主要聚焦低空经济、航空航天、精密制造、半导体、新材料、新能源等关键产业领域，本项目四周均为产业园内厂房，目前该产业园入驻率低，本单元左右厂房暂时未入驻。项目周边地块用地性质主要为生产用地。项目周边500米范围内无居住区、学校、医院等敏感点，无耕地及集中式饮用水水源地，无土壤环境保护目标。
本次验收主要相关设备、公辅工程统计见表2-3、2-4，项目原辅料统计情况见表2-5。



苏州凯珀纳米科技有限公司真空设备制造及镀膜加工项目竣工环境保护验收监测报告表
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	表2-3 本项目主要设备表
	类型
	名称
	规格/型号
	数量（台套）
	产地
	备注

	
	
	
	环评量
	实际量
	
	

	生产设备
	真空镀膜设备
	3300*3000*2800mm、1280*1960*2000mm
	9
	9
	自制
	厂内自制，用于镀膜加工，不计入真空设备100台内

	
	叉车
	手动/电动
	9
	9
	国产
	上、下料

	
	水滴角测试仪
	/
	1
	1
	
	检验镀膜加工产品的亲疏水性能

	
	电子天平（电子秤）
	量程1000g精度0.01g
	1
	1
	
	镀膜原辅料的称量

	
	数显千分尺
	量程25.4mm精度0.001mm
	2
	2
	
	厚度测试

	
	温湿度看板
	温度：0.1℃湿度：0.1%RH
	1
	1
	
	车间、镀膜场所的温湿度测试

	
	标签打印机（含标签碳带）
	/
	1
	1
	
	产品包装标签、说明书等打印

	
	打印机
	/
	1
	1
	
	

	
	静电环测试仪
	800KΩ/80KΩ;9MΩ/0.9MΩ
	1
	1
	
	静电装置

	
	万用表
	/
	4
	4
	
	电性能测试

	
	耐压测试仪
	/
	1
	1
	
	

	
	塑封机
	/
	1
	1
	
	产品包装

	
	等离子设备
	1280*1960*2000mm
	1
	1
	
	预处理

	
	F20（光学厚度测试仪）
	/
	1
	1
	进口
	精密厚度检验

	
	治具
	/
	10
	10
	国产
	用于防护部件的运输

	真空设备组装工具
	扳手、螺丝刀、架台、吸盘、电转等
	/
	若干
	若干
	国产
	工具可重复使用

	公辅设备
	空压机+压力储罐
	/
	1
	1
	国产
	楼顶、提供压缩空气

	
	中央空调
	/
	1
	1
	
	楼顶、制冷制热



表2-4公用及辅助工程
	分类
	建设名称
	设计能力
	实际能力
	备注

	辅助工程
	设备耗材仓
	16.2m2
	16.2m2
	贴纸、胶袋等各种辅助消耗品存放处

	
	治具保养间
	40m2
	40m2
	各种工具如钳子、扳手，暂存区域

	
	防爆烘房
	8.75m2
	8.75m2
	多雨季节，用来干燥加工部件

	公用工程
	给水
	450m3/a
	450m3/a
	区域供水

	
	排水
	405.02m3/a
	405.02m3/a
	接管市政污水管网

	
	供电
	25万度/年
	25万度/年
	区域供电

	
	空压机
	1台，8MPa，10kW
	1台，8MPa，10kW
	/

	
	纯水
	20kg/a
	20kg/a
	外购

	环保工程
	固废
	危废仓
	3.7m2
	3.7m2
	危废存放处

	
	固废
	一般固废仓
	3.19m2
	3.19m2
	一般固废存放处

	贮运工程
	来料区
	38.63m2
	38.63m2
	加工部件存放处，少量加工部件在此区域使用无水乙醇进行擦拭

	
	成品区
	44.94m2
	44.94m2
	真空设备存放处

	
	镀膜产品暂存区
	34.5m2
	34.5m2
	镀膜加工部件存放处

	
	仓库
	41.73m2
	41.73m2
	真空设备组件存放处

	
	原辅料仓
	5.43m2
	5.43m2
	对二甲苯二聚体、六甲基二硅氧烷、无水乙醇等化学品存放处

	环境风险设施与应急工程
	租赁厂区S区设有3个雨水总排口、1个污水总排口，目前S区只开放一个雨水排口且安装切断闸阀，暂未设置应急事故池。


2.2 原辅材料消耗及水平衡：


表2-5 主要原辅料及燃料
	产品名称
	原辅料名称
	组分/规格
	形态
	环评年用量
	实际年用量
	单位
	包装方式
	存储地点
	最大储存量
	是否为风险物质
	备注

	真空设备
	镀膜设备外壳
	钢材/铝材
	固态
	100
	100
	个
	/
	仓库
	10个
	否
	/

	
	减速电机
	钢材/铝材
	固态
	100
	100
	台
	/
	
	10台
	否
	/

	
	加热组件
	钢材/铝材
	固态
	100
	100
	套
	/
	
	10套
	否
	/

	
	石英管
	钢材/铝材
	固态
	100
	100
	根
	/
	
	10根
	否
	/

	
	温度传感器及控温装置
	钢材/铝材
	固态
	100
	100
	套
	/
	
	20套
	否
	/

	
	叶片泵
	钢材/铝材
	固态
	100
	100
	台
	/
	
	10台
	否
	/

	镀膜加工
	对二甲苯二聚体
	三环[8.2.2.24,7]十六碳-1（12）,4.6.10.13.15-六烯＞99.87%；水＜0.13%
	固态
	1
	1
	t
	袋装
	原料仓库
	0.03t
	否
	/

	
	六甲基二硅氧烷
	六甲基二硅氧烷
	液态
	0.4
	0.4
	t
	瓶装
	
	0.02t
	是
	/

	
	无水乙醇
	95%以上的工业乙醇
	液态
	20
	20
	L
	瓶装
	
	2L
	是
	/

	
	氩气
	氩气
	气态
	80
	80
	L
	瓶装
	
	40L
	否
	/

	
	氧气
	氧气
	气态
	80
	80
	L
	瓶装
	
	40L
	否
	/

	
	PE袋
	/
	固态
	1
	1
	t
	袋装
	
	0.1t
	否
	/

	
	胶带
	/
	固态
	0.2
	0.2
	t
	袋装
	
	0.05t
	否
	/

	
	真空油脂
	/
	固态
	0.01
	0.01
	t
	桶装
	
	0.005t
	是
	设备润滑

	
	真空泵油
	精炼矿物基础油 95-99%；石油添加剂＜2%
	液态
	0.1
	0.1
	t
	桶装
	
	0.05t
	是
	设备润滑

	
	加工部件
	钢材/铝材
	固态
	10.1
	10.1
	万平方米
	/
	来料区
	0.5万平方米
	否
	加工部件包括电子产品、磁性材料及弹性体、微电机及传感器、医疗器械元组件等，具体根据客户来料确定

	
	纯水
	纯水
	液态
	20
	20
	kg
	桶装
	原料仓库
	1桶
	否
	/

	
	擦拭布
	棉
	固态
	100
	100
	kg
	包装
	来料区
	2包
	否
	/


本项目共有职工15人，生活污水进入园区污水处理厂处理后排入吴淞江。


图2-1 项目水平衡图（t/a）



	2.3变动情况
对照环办环评函（2020）688号文，本项目变动情况如下：
表2-6   与环办环评函﹝2020﹞688号对比分析表
	文中所列污染影响类建设项目重大变动清单
	对照情况
	变动界定

	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的。
	开发及使用功能无变化。本项目为C3441泵及真空设备制造、C3484机械零部件加工，产品为镀膜加工产品。
	/

	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变化。年产真空设备100台、镀膜加工产品10万平方米。
	/

	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	无变化。生产、处置或储存能力均无变化，未导致废水第一类污染物排放量增加。
	/

	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	本项目位于环境质量不达标区，建设项目生产、处置或储存能力未增大，未导致相应污染物排放量增加。
	/

	地点
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	未重新选址，未对平面布局进行调整。
	/

	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情况之一：
（1） 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2） 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3） 废水第一类污染物排放量增加的；
（4） 其他污染物排放量增加10%及以上的。
	未新增产品品种及生产工艺
	/

	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	物料运输、装卸、贮存方式无变化，未导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	/

	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	废气、废水污染防治措施无变化。
	/

	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变化。未新增废水直接排放口，无废水由间接排放改为直接排放；无废水直接排放口，未导致不利环境影响加重的。
	/

	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	无变化。无新增废气主要排放口。
	/

	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变化。不涉及噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，未导致不利环境影响加重。
	/

	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	无变化。固体废物处置方式无变化，未导致不利环境影响加重。
	/

	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无变化。租赁的厂区雨水排口设有截断闸阀及封堵气囊，可将事故废水拦截在厂区内，拦截设施无变化。
	/


对照上表，本次变动不涉及关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函﹝2020﹞688号）文中规定的“项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）”的范畴，故无重大变动。



	2.4 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）：
1、真空设备
[image: 1759133269736]
图2-2  真空设备工艺流程图
①组装：将外购的设备外壳、减速组件、石英管、温度传感器及控温装置、叶片泵等配件按照相应的配置需求进行组装成真空设备，组装仅为工件组装，不使用设备，仅为螺丝、钳子、扳手等工具使用。 
②编程测试：根据客户要求，对镀膜设备进行编程和测试，从而达到客户要求，该过程无不合格品，直到测试合格符合客户要求。 
③外售：测试合格的设备进行外售。
2、镀膜加工
[image: ]
图2-3镀膜加工工艺流程图
工艺流程说明：
①来料：对购买物料进行检验，主要外观检验，不使用化学试剂及设备，方式为目测观察，此过程会产生不合格品(S2-1)，不合格品厂家进行回收。
②入库：合格的加工部件在来料区堆放整齐。
③加工部件预处理：根据建设单位提供，加工部件洁净度都比较高，只有部分部件需要清洁，根据待处理的加工部件洁净程度及后续功能要求，采用等离子清洗或者无水乙醇擦拭其中一种方式进行预处理。
等离子清洗：将加工部件放入等离子设备中，在等离子设备真空腔体里（约100Pa），注入氧气和氩气，通过射频电源在一定的压力情况下将气体起辉产生高能量的无序的等离子体，通过等离子体轰击被清洗产品表面，以达到清洗目的（氩气主要为物理溅射作用，高速运动的粒子（如离子）轰击材料表面，使污染物破碎、脱落；氧气主要为化学反应作用，活性自由基（如氧自由基）与污染物发生化学反应，生成易挥发的气态物质（如CO2、H2O），随后被真空泵抽走）。由于加工部件洁净度较高，此过程可能产生微量的等离子清洗废气(G2-1)，成分主要为颗粒物。
擦拭：少部分加工部件采用无水乙醇进行擦拭，此过程会产生擦拭废气(G2-2)和废擦拭布(S2-2)，擦拭废气主要成分为非甲烷总烃。 
④部件防护：根据客户要求，对工件部分区域进行镀膜，在镀膜前需对工件不需要镀膜的区域进行防护。先用PE袋将不需镀膜的地方包起来，然后使用胶带缠绕固定，视情况使用硅胶夹进行防护加固。
⑤上治具：防护好的加工部件摆在相应的架子上，通过叉车运输到沉积室，等待镀膜。 
⑥真空镀膜：真空镀膜专用设备由材料舱、蒸发舱、裂解舱、真空泵、冷肼系统、沉积室组成。将加工部件装入镀膜沉积室，紧密接合真空舱。真空泵抽真空，待真空度及各项温度和仪表显示都达到可以操作时，放置在材料室（1*10-3Pa）的聚对二甲苯由固态升华（100-200℃）变为气体，六甲基二硅氧烷由液态蒸发（100-200℃）变为气体，后进入裂解舱（650℃)热解为自由基单体（主要为对苯二甲撑自由基、甲基自由基和三甲基硅基自由基），自由基单体再进入镀膜沉积室（25℃左右室温），自由基单体相互结合来达到稳定以沉积方式均匀涂覆在部件表面形成薄膜。为防止薄膜进入真空泵，影响真空泵寿命，真空泵前冷肼系统再次捕集少量未沉积的聚合体。待镀膜过程结束后，吸入经过滤的空气破真空，打开真空舱门，取出部件。沉积室内壁和冷肼系统附着镀膜废料（薄膜）(S2-3)定期清理作为危废处置。
成膜原理：在真空条件下，原料由液态、固态加热蒸发升华为气态，当温度升高至650℃左右时气态物质裂解为游离基团，然后通过电子的配对吸引聚合为线性高分子以约5μm/h的速率进入镀膜沉积室在工件表面冷凝并迅速聚合，得到均匀致密的薄膜（100纳米-35微米），膜层密度为1.1-1.289g/cm3，游离基团由650℃的裂解舱进入室温状态下的沉积室，经建设单位确认，该过程不需要使用冷却设施进行冷却，高温气体从高压裂解舱进入低压沉积室时，体积膨胀导致内能降低（焦耳-汤姆逊效应），可进一步促进温度下降，此外沉积室通常设计为较大空间，其热容量远高于气体，可快速吸收气体热量，使单体温度在接触基材前降至室温。 
本项目使用对二甲苯二聚体和六甲基二硅氧烷对加工部件进行镀膜，查阅相关资料，对二甲苯二聚体在真空650-750℃温度下，分解为对苯二甲撑自由基，六甲基二硅氧烷在真空环境下，大于200℃裂解生成甲基自由基、三甲基硅基自由基、环状硅氧烷等。这些自由基由于含有未配对的电子，化学性质非常活泼，在真空状态下，倾向于通过相互结合来达到稳定状态，在气相状态下它们相对稳定，但一旦接触到室温的基体表面，便会立即发生聚合反应，形成长链，自由基碰到加工部件，沉积于加工部件表面或沉积室内壁，最终形成聚对二甲苯薄膜和六甲基二硅氧烷薄膜，几乎不会产生其他副产物，为防止薄膜进入真空泵，影响真空泵寿命，真空泵前冷肼系统再次捕集少量未沉积的聚合体。考虑到加工部件取出时，氧气会和自由基进行结合，经建设单位确认，此时自由基生成的短链与氧气结合生成的分子量较高的固体有机物，无气体产生，有机物进入冷肼系统内壁沉积，后作为危废处置。 
⑦下治具拆防护：通过叉车将镀好的工件取出，撕下防护的材料，此过程会产生防护废料(S2-4)。
⑧检验包装：对镀膜产品进行检验，如厚度、外观、电性能测试等，具体视客户要求而定，检验仅为物理检验，不涉及化学品的使用，对于较薄的膜层，返回真空镀膜工序，调整参数重新加工，较厚的膜层部件为不合格品(S2-5)，返回厂家回收利用。检验合格的产品使用塑封机进行包装，后贴上标签等待入库。电性能测试具体如下：
电性能测试：将加工产品浸没在600ml左右的试剂盒中，试剂盒中仅注入纯水，对耐压测试仪进行通电，通过调整电压，测试产品的阻抗值，从而检验产品表面膜层的完整性，电性测试水循环使用，定期更换，此过程产生检验废水W2-1。
⑨成品入库出货：使用打印机打印标签、产品说明等，塑封机进行热封打包，后将产品放入成品仓库，等待出货。



[bookmark: _Toc21377][bookmark: _Toc6089_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2419_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26257][bookmark: _Toc23647_WPSOffice_Level1]表三、主要污染源、污染物处理和排放
	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）
3.1 废水
表3-1 主要污染物产生、处理和排放情况
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放规律
	污染治理设施
	实际建设

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺

	1
	生活污水
	pH、COD、SS、氨氮、TP
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放
	经市政管网排入园区污水处理厂
	经市政管网排入园区污水处理厂

	2
	检验废水
	COD、SS
	
	
	无检验废水


本项目检验过程使用纯水滴在产品上使用水滴角测试仪检测，水滴直径大约2mm，无法收集及处理，检测后纯水自然蒸发。
[image: f1441f1ed17f51a348ccc13c6e94c45][image: d625f3c11af13beeab7464789c9d975]
图3-1 检测过程






	3.2废气
表3-2 项目废气产生、处理和排放情况
	废气来源
	污染物名称
	排放方式
	治理措施

	
	
	
	环评/初步设计要求
	实际建设

	等离子清洗
	颗粒物
	间歇
	不定量
	不定量

	擦拭废气
	非甲烷总烃
	间歇
	自然通风
	自然通风



3.3 噪声
主要噪声源为等离子清洗、真空镀膜设备、空压机、空调系统等，其中空压机和空调系统位于室外，其他设备在室内，噪声源强在70-80dB（A）左右，采取合理布局、隔声、减振、绿化降噪等措施。
3.4 固废
[bookmark: OLE_LINK11]营运期产生的固体废物主要为主要为一般固废（不合格品和废包装）、危险废物（镀膜废料、防护废料、废擦拭布、化学品废包装、废油、含油废液、废电瓶）、生活垃圾等。
危废仓面积约3.7平方米，危险废物仓库的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求。
一般固废仓面积约3.19平方米。
表3-3 本项目固体废物产生量表（t/a）
	序号
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要成分
	危险特性鉴别方法
	危险特性
	废物类别
	废物代码
	估算产生量t/a
	实际产生量

	1
	镀膜废料
	危险废物
	真空镀膜
	固态
	对二甲苯二聚体、六甲基二硅氧烷
	《国家危险废物名录》（2025版）
	T
	HW49
	900-041-49
	0.311
	0.311

	2
	废擦拭布
	
	加工部件预处理
	固态
	有机溶剂
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.1
	0.1

	3
	防护废料
	
	下治具拆防护
	固态
	六甲基二硅氧烷、对二甲苯二聚体、PE袋
	
	T
	HW49
	900-041-49
	1.2
	1.2

	4
	化学品废包装
	
	公辅产污
	固态
	沾染的化学试剂
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.12
	0.12

	5
	废油
	
	空压机及公辅废料
	液态
	真空油脂、真空泵油、矿物油
	
	T，I
	HW08
	900-249-08
	0.12
	0.12

	6
	含油废液
	
	空压机使用
	液态
	水、矿物油
	
	T，I
	HW08
	900-249-08
	1
	1

	7
	废电瓶
	
	叉车使用
	固态
	铅酸蓄电池
	
	T，C
	HW31
	900-052-31
	0.015
	暂未产生

	8
	不合格品
	一般工业固废
	检验包装
	固态
	加工部件
	/
	/
	SW17
	900-099-S17
	0.1
	0.1

	9
	废包装
	
	公辅产污
	
	纸箱、塑料
	/
	/
	SW17
	900-005-S17
	0.1
	0.1
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	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
4.1 建设项目环境影响报告表主要结论
项目排放的各种污染物对环境的影响
（1）废气
本项目废气主要为等离子清洗废气和擦拭废气。
等离子清洗过程中，通过氩气的物理溅射，加工部件表面的污渍、微小的尘埃等会被轰击成颗粒物，由于加工部件洁净度较高，颗粒物的产生量未定量分析。
无水乙醇对等离子未清洗干净的部件进行擦拭清洗，乙醇产生的有机废气非甲烷总烃约0.014t/a，乙醇擦拭位置较分散，车间通风良好，在车间无组织排放。
项目产生的废气较少，经车间通风后排放，不会改变周围大气环境功能，对周围环境的影响在可接受范围内。
（2）废水
本项目废水主要为生活污水和检验过程产生的测试废水。
本项目镀膜设备无需冷却，生产废水为检验废水，产生量少，污染因子简单，同生活污水一起经所在产业园S区污水总排口DW001接管市政管网后接入苏州工业园区第一污水处理厂，尾水排入吴淞江。
（3）噪声
项目主要噪声源为生产设备（等离子清洗和真空镀膜设备）和公辅设备（空压机和空调系统）运转产生的噪声，噪声源强在70-80dB（A）左右。经隔声、减振、距离衰减后对周围声环境影响较小。
（4）固废
项目一般固废委托环卫处理，危废委托昆山中宝环保集团有限公司处置。
综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施和风险防范措施后，在营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。详见环评。
4.2 审批部门审批决定
表5.2-1 审批意见
	序号
	环评批复
	落实情况

	一
	你单位报送的“苏州凯珀纳米科技有限公司真空设备制造及镀膜加工”环境影响评价与排污许可申请材料收悉。从环保角度分析，同意该项目按申报内容在申请地址建设。
你单位须履行生态环境保护主体责任，严格执行排污许可管理相关规定，按照排污许可申报事项，落实各项防治环境污染和生态破坏的措施，遵守环境保护法律法规，确保项目废水、废气、噪声达标排放，固体废物规范管理，环境风险可控。
项目建成后，须按照国家相关规定办理竣工环境保护验收手续，合格后方可正式投入生产。纳入国家排污许可管理的排污单位须按相关规定申请并取得排污许可证。依法须经批准的事项，经相关部门审批后方可开展建设及生产经营活动。
	本项目生产真空设备和镀膜加工生产，已取得排污许可登记，待验收。
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[bookmark: _Toc6360]表五、验收监测质量保证及质量控制
	验收监测质量保证及质量控制：
5.1监测分析方法与监测仪器
验收监测期间，检测项目方法仪器见表5-1。
表5-1检测项目方法及仪器
	检测项目
	检测依据
	主要检测仪器及编号

	总悬浮颗粒物
	环境空气总悬浮颗粒物的
测定重量法HJ 1263-2022
	高负压环境空气颗粒物采样器ZR-3920G型，CMJCSB150-01
CMJCSB150-02
CMJCSB150-03
CMJCSB150-04

	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	真空箱气袋采样器ZR-3520 型
CMJCSB148-01
CMJCSB148-02
CMJCSB148-03
CMJCSB148-04

	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	多功能声级计
/AWA5688，CMJCSB203

	
	
	声级校准器/AWA6022，CMJCSB204、CMJCSB209


5.3人员资质
参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗。
5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。现场气体样品采集时，采集全程序空白样，样品避光冷藏保存。
5.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB测量结果有效。
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	表5-3  实验室质控表
	污染物
	实验室平行
	加标回收
	标样
	全程序空白

	
	个数
	合格率（%）
	检查率（%）
	合格率（%）
	合格率（%）
	合格率（%）

	非甲烷总烃
	10
	100
	/
	/
	100
	100

	总悬浮颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	100


噪声检测质量控制表
	校准值
	采样前校准
	采样后校准

	94dB(A)
	93.8dB(A)
	93.8dB(A)

	94dB(A)
	93.8dB(A)
	93.8dB(A)
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	验收监测内容：
本项目验收监测内容见表6-1。
表6-1 验收监测内容表
	样品类别
	点位数
	样品性质
	检测点位
	检测因子
	检测频次

	废气
	1
	厂内废气
	厂房东侧
	非甲烷总烃
	监测2天
每天3次

	
	4
	厂界废气
	上风向1个点，下风向3个点
	非甲烷总烃、颗粒物
	监测2天
每天3次

	噪声
	4
	厂界噪声
	厂界东南西北共4个点
	厂界昼间噪声、厂界夜间噪声
	检测2天，
昼、夜间各检测1次

	注意事项
	列出监测期间天气状况、风向、风速、气温、湿度、大气压。


项目废水仅为生活污水，排入产业园内管网，无单独排口，故本次不对废水进行监测。
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	验收监测期间生产工况记录：
2026.5.13-5.14对苏州凯珀纳米科技有限公司真空设备制造及镀膜加工项目进行验收监测，监测期间该项目生产运行正常，各项环保设施均处于运行状态。验收监测期间该项目产品的生产负荷满足竣工验收监测工况条件的要求，具体工况见表7-1。
表7-1 验收监测期间产品工况
	序号
	名称
	年设计能力
	生产时间（天）
	验收监测期间生产能力
	工况
	日期

	1
	真空设备
	100台
	300天
	0.5台
	75%
	2026.05.13

	
	
	
	
	
	
	2026.05.14

	2
	镀膜加工生产
	10万平方米
	300天
	300平方米
	90%
	2026.05.13

	
	
	10万平方米
	300天
	280平方米
	84%
	2026.05.14


本次验收期间项目正常运行，环保设施运转稳定，符合验收监测条件。
验收监测结果：
无组织废气监测结果见表7-2；噪声监测结果见表7-3。污染物排放总量核算见表7-4。
表7-2 无组织废气监测结果
	采样日期
	2026.05.13

	采样点位
	采样频次
	检测结果（mg/m3）

	
	
	非甲烷总烃
	均值
	限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	厂界上风向G1
	第一小时
	0.48
	0.51
	0.51
	0.50
	4

	
	第二小时
	0.54
	0.52
	0.52
	0.53
	4

	
	第三小时
	0.47
	0.51
	0.52
	0.50
	4

	厂界下风向G2
	第一小时
	0.89
	0.87
	0.86
	0.87
	4

	
	第二小时
	0.88
	0.85
	0.88
	0.87
	4

	
	第三小时
	0.89
	0.89
	0.86
	0.88
	4

	厂界下风向G3
	第一小时
	0.84
	0.88
	0.90
	0.87
	4

	
	第二小时
	0.89
	0.88
	0.88
	0.88
	4

	
	第三小时
	0.89
	0.88
	0.90
	0.89
	4

	厂界下风向G4
	第一小时
	0.86
	0.89
	0.88
	0.88
	4

	
	第二小时
	0.88
	0.86
	0.89
	0.88
	4

	
	第三小时
	0.91
	0.88
	0.89
	0.89
	4

	厂区内G5
	第一小时
	0.89
	0.85
	0.87
	0.87
	6

	
	第二小时
	0.88
	0.90
	0.86
	0.88
	6

	
	第三小时
	0.88
	0.88
	0.88
	0.88
	6/20

	备注
	标准限值由客户提供，标准限值系参考《《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内标准限值系参考《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，1h平均浓度值不超过6mg/m3。



	采样日期
	2026.05.13

	采样点位
	检测结果（mg/m3）

	
	总悬浮颗粒物
	限值

	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	厂界上风向G1
	0.193
	0.195
	0.198
	0.5

	厂界下风向G2
	0.234
	0.238
	0.234
	0.5

	厂界下风向G3
	0.251
	0.244
	0.234
	0.5

	厂界下风向G4
	0.234
	0.244
	0.248
	0.5

	备注
	标准限值由客户提供，厂界标准限值系参考《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。



无组织废气监测期间气象参数
	采样日期
	2026.05.13

	气象参数
	频次
	气温(℃)
	大气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向

	
	第一次
	27
	101.0
	2.8
	东风

	
	第二次
	27
	101.0
	2.8
	东风

	
	第三次
	26
	100.9
	2.8
	东风



	采样日期
	2026.05.13

	气象参数
	频次
	气温(℃)
	大气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向

	
	第一次
	27
	101.0
	2.8
	东风

	
	第二次
	27
	101.0
	2.8
	东风

	
	第三次
	26
	100.9
	2.8
	东风




	采样日期
	2026.05.14

	采样点位
	采样频次
	检测结果（mg/m3）

	
	
	非甲烷总烃
	均值
	限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	厂界上风向G1
	第一小时
	0.47
	0.50
	0.51
	0.49
	4

	
	第二小时
	0.50
	0.50
	0.52
	0.51
	4

	
	第三小时
	0.49
	0.53
	0.49
	0.50
	4

	厂界下风向G2
	第一小时
	0.87
	0.85
	0.83
	0.85
	4

	
	第二小时
	0.85
	0.89
	0.88
	0.87
	4

	
	第三小时
	0.89
	0.85
	0.89
	0.88
	4

	厂界下风向G3
	第一小时
	0.85
	0.86
	0.85
	0.85
	4

	
	第二小时
	0.85
	0.87
	0.87
	0.86
	4

	
	第三小时
	0.85
	0.88
	0.86
	0.86
	4

	厂界下风向G4
	第一小时
	0.87
	0.86
	0.86
	0.86
	4

	
	第二小时
	0.88
	0.86
	0.87
	0.87
	4

	
	第三小时
	0.82
	0.88
	0.88
	0.86
	4

	厂区内G5
	第一小时
	0.89
	0.90
	0.90
	0.90
	6

	
	第二小时
	0.89
	0.87
	0.89
	0.88
	6

	
	第三小时
	0.87
	0.88
	0.88
	0.88
	6

	备注
	标准限值由客户提供，标准限值系参考《《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内标准限值系参考《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，1h平均浓度值不超过6mg/m3。



	采样日期
	2026.05.14

	采样点位
	检测结果（mg/m3）

	
	总悬浮颗粒物
	限值

	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	厂界上风向G1
	0.194
	0.197
	0.190
	0.5

	厂界下风向G2
	0.232
	0.234
	0.228
	0.5

	厂界下风向G3
	0.223
	0.226
	0.224
	0.5

	厂界下风向G4
	0.231
	0.232
	0.228
	0.5

	备注
	标准限值由客户提供，厂界标准限值系参考《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。


无组织废气监测期间气象参数
	采样日期
	2026.05.14

	气象参数
	频次
	气温(℃)
	大气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向

	
	第一次
	23.0
	101.2
	东风
	东风

	
	第二次
	22.8
	101.3
	东风
	东风

	
	第三次
	22.7
	101.4
	东风
	东风



	采样日期
	2026.05.14

	气象参数
	频次
	气温(℃)
	大气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向

	
	第一次
	23.0
	101.2
	2.1
	东风

	
	第二次
	22.8
	101.3
	2.2
	东风

	
	第三次
	22.7
	101.4
	2.1
	东风



根据验收监测数据，无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内排放的非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值。
表7-3 噪声监测结果
	检测日期
	测点号
	测点位置
	噪声源
	昼间dB(A)

	
	
	
	
	测量时段
	测量值
	标准限值
	气象参数

	05.13
	N1
	厂界东外1m
	机械
	20:14-20:19
	55.6
	65
	天气：晴风速：2.0m/s

	
	N2
	厂界南外1m
	
	20:21-20:26
	56.1
	65
	

	
	N3
	厂界西外1m
	
	20:32-20:37
	54.7
	65
	

	
	N4
	厂界北外1m
	
	20:40-20:45
	55.0
	65
	

	检测日期
	测点号
	测点位置
	噪声源
	夜间dB(A)

	
	
	
	
	测量时段
	测量值
	标准限值
	气象参数

	05.13
	N1
	厂界东外1m
	机械
	22:02-22:07
	48.3
	55
	天气：晴风速：2.0m/s

	
	N2
	厂界南外1m
	
	22:10-22:15
	48.7
	55
	

	
	N3
	厂界西外1m
	
	22:19-22:24
	48.8
	55
	

	
	N4
	厂界北外1m
	
	22:25-22:30
	48.5
	55
	

	检测日期
	测点号
	测点位置
	噪声源
	昼间dB(A)

	
	
	
	
	测量时段
	测量值
	标准限值
	气象参数

	05.14
	N1
	厂界东外1m
	机械
	19:31-19:36
	61.5
	65
	天气：晴风速：2.0m/s

	
	N2
	厂界南外1m
	
	19:38-19:43
	58.9
	65
	

	
	N3
	厂界西外1m
	
	19:46-19:51
	60.4
	65
	

	
	N4
	厂界北外1m
	
	19:54-19:59
	60.8
	65
	

	检测日期
	测点号
	测点位置
	噪声源
	夜间dB(A)

	
	
	
	
	测量时段
	测量值
	标准限值
	气象参数

	05.14
	N1
	厂界东外1m
	机械
	23:17-23:22
	51.1
	55
	天气：晴风速：2.0m/s

	
	N2
	厂界南外1m
	
	23:24-23:29
	51.9
	55
	

	
	N3
	厂界西外1m
	
	23:33-23:38
	51.7
	55
	

	
	N4
	厂界北外1m
	
	23:40-23:45
	51.1
	55
	

	备注
	1、厂界噪声标准限值参考《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)表1中3类声环境功能区排放限值。
2、依据《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》(HJ706-2014)中6.1规定“对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正，注明后直接评价为达标”


验收监测期间，厂界的昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB123348-2008）表1 中3类标准。
采样点位示意图：
[image: ]
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	验收监测结论：
2026年5月13日～14日验收监测期间，该项目已建成，主体工程和环保治理设施均处于正常运行状态。验收监测期间监测结果如下：
8.1 废气监测结果
验收监测期间，无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内排放的非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。
8.2废水监测结果
本项目生活污水与其他企业共用总排口，无取样条件，未对废水进行监测。
8.2 噪声监测结果
验收监测期间，在厂界四周外1m处各布1个测点，各监测点位昼间、夜间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
8.3 固废处理处置情况
本项目根据“减量化、资源化、无害化”原则，落实了各类污染物的收集、处置及综合利用。营运期本项目两厂产生的固废主要为：一般固废、危险固废和生活垃圾。
一般固废（不合格品和废包装）、生活垃圾委托环卫处理；危险废物（镀膜废料、防护废料、废擦拭布、化学品废包装、废油、含油废液、废电瓶）委托昆山中宝环保集团有限公司处置。
本项目危废仓面积约3.7平方米，危废仓的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求，一般固废仓面积约3.19平方米。
8.4 总量
本项目废气污染物非甲烷总烃、颗粒物排放总量满足环评设计和批文要求；废水污染物总量满足环评设计和批文要求。
8.5 应急预案及排污许可证申领情况
项目于2026年3月17日申领排污许可登记，登记编号为：91320594MAEOG3NY6N001Y，有效期为2026年3月17日至2031年3月16日；于2026年6月3日完成应急预案备案，风险级别为一般环境风险。
8.6 建议和要求
1、提高环保意识，加强环保知识培训，建设文明环保的企业。
2、制定日常环境检测计划，比如委托第三方环境检测机构对本项目排污情况进行年度检测。
3、定期维护废气处理设施，保证处理效率，使废气达标排放。
4、及时委托有资质单位处理危险废物，不得造成二次污染。
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	填表单位（盖章）：
	填表人（签字）：
	项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	苏州凯珀纳米科技有限公司真空设备制造及镀膜加工项目
	项目代码
	2508-320571-89-01-781453
	建设地点
	苏州工业园区长阳街107号新盛里产业园S8幢207单元

	
	行业类别
	C3441泵及真空设备制造、C3484机械零部件加工
	建设性质
	新建  改扩建  □技术改造  迁建

	
	设计生产能力
	真空设备100台/年，镀膜加工生产10万平方米/年
	实际生产能力
	真空设备100台/年，镀膜加工生产10万平方米/年
	环评单位
	中升太环境技术（江苏）有限公司

	
	环评文件审批机关
	苏州工业园区生态环境局
	审批文号
	H20250196
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2025.12
	竣工日期
	2026.3
	排污许可证申领时间
	2026.3.17

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91320594MAEOG3NY6N001Y

	
	验收单位
	苏州凯珀纳米科技有限公司
	环保设施监测单位
	澄铭环境检测（苏州）有限公司
	验收监测时工况
	75%以上

	
	投资总概算（万元）
	3000
	环保投资总概算（万元）
	30
	所占比例（%）
	1

	
	实际总投资（万元）
	3000
	实际环保投资（万元）
	30
	所占比例（%）
	1

	
	废水治理（万元）
	2
	废气治理（万元）
	15
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	-
	其他（万元）
	-

	
	新增废水处理设施能力
	-
	新增废气处理设施能力
	-
	年平均工作时间
	7200

	运营单位
	苏州凯珀纳米科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织结构代码）
	91320594MAEQG3NY6N
	验收时间
	2026.5.13-5.14

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水量
	
	-
	-
	0.045
	-
	-
	0.045
	-
	
	0.045
	-
	+0.045

	
	COD
	
	-
	-
	0.162
	-
	-
	0.162
	-
	
	0.162
	-
	+0.162

	
	SS
	
	-
	-
	0.122
	-
	-
	0.122
	-
	
	0.122
	-
	+0.122

	
	氨氮
	
	-
	-
	0.016
	-
	-
	0.016
	-
	
	0.016
	-
	+0.016

	
	总氮
	
	-
	-
	0.024
	-
	-
	0.024
	-
	
	0.024
	-
	+0.024

	
	总磷
	
	-
	-
	0.003
	-
	-
	0.003
	-
	
	0.003
	-
	+0.003

	
	氟化物
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	废气
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	工业粉尘
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	氮氧化物
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	二氧化硫
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	与项目有关的其他特征污染物
	NMHC
	
	-
	-
	0.014
	-
	-
	0.014
	-
	-
	0.014
	-
	+0.014

	
	
	颗粒物
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0



注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、⑿＝⑹－⑻－⑾，⑼＝⑷－⑸－⑻－⑾＋⑴。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/
 (
79
)
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